Das Profil PSRgravureHWC.icc basiert auf der Tiefdruck-Charakterisierungsdatei PSRgravureHWC_ECI2002.txt

Tiefdruck, Papiertyp HWC, 70 g/m2, unbedrucktes Auflagenpapier als Messunterlage (sb).
 
Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg Printopen 5.1 mit den folgenden Einstellungen:

Gamut-Mapping: Standard (mehr Kontrast in dunklen Farben eingeschaltet)
Schwarzgenerierung
Schwarz-Laenge		7
Schwarz-Breite		4
Max. Flaechendeckung	360%
Max. Schwarz		 90%

