Das Profil PSRgravureMF.icc basiert auf der Tiefdruck-Charakterisierungsdatei PSRgravureMF_ECI2002.txt

Tiefdruck, Papiertyp MF bzw. INP, 55 g/m2, unbedrucktes Auflagenpapier als Messunterlage (sb).
 
Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg Printopen 4.0.5.2 mit den folgenden Einstellungen:

Gamut-Mapping: Standard (mehr Kontrast in dunklen Farben ausgeschaltet)
Schwarzgenerierung
Schwarz-Laenge		5
Schwarz-Breite		3
Max. Flaechendeckung	375%
Max. Schwarz		 80%

