Das Profil PSRgravureSC.icc basiert auf der Tiefdruck-Charakterisierungsdatei PSRgravureSC_ECI2002.txt

Tiefdruck, Papiertyp SC, 56 g/m2, unbedrucktes Auflagenpapier als Messunterlage (sb).
 
Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg Printopen 4.0.5.2 mit den folgenden Einstellungen:

Gamut-Mapping: Standard (mehr Kontrast in dunklen Farben eingeschaltet)
Schwarzgenerierung
Schwarz-Laenge		9
Schwarz-Breite		4
Max. Flaechendeckung	360%
Max. Schwarz		 90%

